

**Test Canbus**

C file test\_canbus\_9860.c

1. **Set Kconfig**




1. **Connect IT9860 to can bus**




1. **Run test project**

Sdk\project\test\_canbus\test\_canbus\_9860.c


Set Tx RX gpio.



Set buadrate.(CAN\_500K\_1M => 500K in CANBUS 2.0B protocol)



Set Filter Table:



Mem Script Setting:

Copy

project\test\_canbus\script\IT9860\_360Mhz\_DDR2\_360Mhz.txt

to

sdk\target\debug\IT9860\_360Mhz\_DDR2\_360Mhz.txt

Spi run(預設行為:接收資料，使用者可以自行修改)

